염우산 - 염분차단시트/네트

임해매립지 최적의 조경솔루션 - 염분차단시트/네트

염분차단 시트 / 네트 사용권장 공사

• 임해매립지 조경  • 잔디  • 수목 이식공사  • 중앙분리대  • 옥상조경  • 사면녹화

• 골프장  • 사막조경  • 쓰래기 매립지  • 축구장

• 해안가 조경  • 화훼, 농업 등

■ 염우산 - 염분차단시트/네트 제품설명	(번호를 누르면 바로 이동이 됩니다.)

1. 임해 매립지의 일반적 특징 및 조경방법 -----------------	3

2. 임해매립지에서의 염분차단시트/네트 역할과 기능 ----------	6

3. 식물이 생장하는데 필요한 영양소 ----------------------	8

4. 임해매립지에서의 테라코템 사용시 토양의 염농도 ----------	9

5. 염분차단시트/네트 사용시 염분차단효과 모식도 ------------	10

6. 임해매립지에서의 염분차단시트/네트의 사용절차서 ----------	11

7. 염분차단시트/네트 사용량 ----------------------------	12

8. 염분차단시트/네트를 사용한 현장사진 -------------------	13

임해 매립지의 일반적 특징 및 조경방법

가. 임해 매립지의 특성

1. 임해 매립지의 특성

조풍에 의한 식물의 피해와 염분의 삼투압에 의한 원형질의 분리로 탈수현상이 발생하며, 증발작용이 많아 알카리성 물질이 표면으로 상승하고 뿌리의 신장에 장애를 일으켜 수목을 급속히 고사시킨다.

또한 알카리성 토양은 탈염이 어렵고 배수가 불량하여 식재용 흙을 알카리화 시킴으로써 수목이 건해를 입기 쉽고, 공중의 모진들이 낙하하여 우수로 유입되어 매진에 의한 토양의 알카리화를 촉진시킨다.

2. 매립지 토양의 분석

임해 매립지의 토양의 화학적 특성을 보면, 조수의 영향을 장기간 받아온 결과 토양의 산도가 높고, Na, Mg, Cl, SO4, K, SiO2등도 상당히 많은 반면 Ca, O, M, P, Fe가 적은 편이다.

또한, 토양 콜로이드의 분산제 역할을 하는 Na의 함량이 많아 토양의 입단화가 저해되며, 투수성이 불량하여 제염이 방해된다.

물리적 특성을 보면, 토양수분의 감소에 따라 형태가 급격히 변화하는데 토양의 수분은 증발산과 배수에 의해서 토층의 상하 두방향으로 상실되고 토층이 탈수와 수축, 균열의 발달, 투수층의 증가, 견고도의 변화, 토양구조의 발달, 지반침하 등의 물리적 성질이 변화한다.

3. 염류 집적토양의 분류

토양염류 집적에 관여하는 이온은 양이온과 음이온으로 분류할 때, NO3-, HCO3-, Cl-,

SO42-가 음이온의 대부분을 차지하고, Na+, K+, Mg++, Ca++가 양이온의 대부분을 차지한다.

염류집적토양은 미국 US Salinity Laboratory의 토양분류법에 의해

① Saline soil,  ② Sodic soil,  ③ Saline-sodic soil로 분류된다.

Table 1. Summary of Salt-Affected Soil Classification

Classification	Conductivity (mmhos/c)	Soil pH	Exchangeable Sodium Percentage (ESP)	Sodium Adsorption Rate (SAR)	Soil Physical Condition
Saline Sodic Saline-sodic	> 4.0 < 4.0 > 4.0	< 8.5 > 8.5 < 8.5	< 15 > 15 > 15	< 13 > 13 > 13	Normal Poor Normal

Notes) [eqn: 1. ESP = {exchangable~sodium~ions} over {soil~cation~exchangecapacity} times 100]  [eqn: 2. SAR = Na^+over {{ left{(Ca^2+ ~+~Mg^2+ )/2} right} ^ 1/2}]

즉 Saline soil은 Table2의 Soil 1의 예에서처럼, EC가 4mmhos/cm이상이며, 토양 pH가 8.5 이하, 치환성 Na의 함량(ESP)이 15이하인 토양을 말한다. 이 토양의 특징은 토양중 전체 염의 함량은 높지만, Na가 차지하는 비율은 비교적 낮은 특징을 가지고 있다.

Sodic Soil은 Table 2의 Soil 2와 3의 예에서처럼, 토양 중 전체 염의 함량은 비교적 낮지만, Na의 함량이 높은 특징을 가지고 있다. 토양중 1가의 Na는 토양의 Clay 입자를 분산시켜 물투수성을 불량하게 만들며, 이로 인한 토양의 물리성을 불량하게 만든다.

마지막으로, Table 2의 Soil 4의 경우에서처럼, saline-sodic soil의 EC도 매우 높고, Na의 함량도 비교적 높으면서, 토양의 pH가 8.5 이하인 토양을 말한다. 이러한 종류의 토양은 우리나라 간척지에서 주로 볼 수 있는 토양으로 물리성은 비교적 양호한 특징을 가지고 있다.

Table 2. Soluble salt constituents in the saturation extracts from three

selected salty soils and sodic soil, showing the relative amounts

of the various ions (values are miliequivalents of the ion per liter)

Soil 1(pH 7.8, EC 7.6) --------------------- Cations Anions				Soil 2 (pH 7.3, EC 9.2) -------------------- Cations Anions
Na+ Ca2+ Mg2+ K+	351 1301 411 41	Cl- SO42- HCO3 CO32-	4329 452 117 0	Na+ Ca2+ Mg2+ K+	1828 134 119 20	Cl- SO42- HCO3 CO32-	2556 965 146 0
Soil 3(pH 8.1, EC 7.9) --------------------- Cations Anions				Soil 4 (pH 9.6, EC 3.2) -------------------- Cations Anions
Na+ Ca2+ Mg2+ K+	1661 278 71 23	Cl- SO42- HCO3 CO32-	75 4325 183 12	Na+ Ca2+ Mg2+ K+	672 221 4 160	Cl- SO42- HCO3- CO32-	266 221 1141 0

Note - 1) EC unit : mhos/m,

Soil 1 : saline, soil 2&e are saline-sodic soil, & Soil 4 is sodic soil

2) Source : Roy L Donahue et al, Soils : An introduction to soils and

plant growth, 4th ed. pp. 369)

특히, 간척지 토양의 특징은 치환성 Na함량이 높기 때문에, 대기중의 이산화탄소가 물과 반응하여 생성된 탄산에 의해 알카리성인 Sodium bicarbonate와 Sodium carbonate가 생성되어 전체 토양의 pH가 약 알카리성을 띠게 되는 특징을 가지고 있다.

CO2 + H2O   □□□□□□□□□□□□   H2CO3

H2CO3       □□□□□□□□□□□□□   H+ + HCO3-

HCO3- + Na+  □□□□□□□□□□□□   NaHCO3 ↓

(2) 염류가 집적된 지역에서의 효과적인 조경방법

1) 경제성 및 확보가 용이한 내염성 수목의 선택

구분	특히 강함		강 함		비교적 강함
	상록성	낙엽성	상록성	낙엽성	상록성	낙엽성
교목	해송(흑송)	아카시아 오리나무 서어나무 떡갈나무 느릅나무 팽나무 버드나무류	리기다소나무 주목 섬잣나무 향나무 가이즈까 향나무	갈참나무 풀푸레나무 상수리나무 주엽나무 가중나무 오동나무 느티나무	소나무 편백 측백	은행나무 회화나무 피나무 중국단풍 감나무 음나무 모감주나무
저교목-대관목		위성류 보리수나무 소사나무 붉나무 자귀나무	노간주나무 개비자나무	다릅나무 박쥐나무 참빗살나무 무궁화 산초나무 대추나무		쉬나무 탱자나무 뽕나무 산사나무 쪽동백 석류 배롱나무
관목	사철나무 누운향나무 해변노간주 줄사철나무	해당화 구기자나무 쥐똥나무 싸리비 순비기나무	동정목 갸라목 광나무	말발도리 명자나무 찔레나무 가막살나무 화살나무	회양목 사쓰끼철쭉	병아리 꽃나무 팔꽃나무 낙상홍 누리장나무 부용
지피식물	갯잔디 들잔디 버뮤다그라스 조리대	갈대 억새풀류 아스파라가스 인동덩굴 갯완두	섬기린초 빈카마이너 송악	노박덩굴 담쟁이 등나무 으름 토끼풀	맥문동	패랭이꽃 수호초 능소화 쑥부쟁이 개미취

2) 염기의 차단과 삼투압 현상과 증발산으로 인한 수분 부족 해결 및 토양의 입단화,

완충제 역할 그리고, 뿌리의 활착을 증대시키는 염분차단시트/네트 사용!!

2. 임해매립지에서의 염분차단시트/네트 역할과 기능

1) 토양의 수분증발, 삼투압 현상, 식물 증산에 필요한 수분 부족으로 염 상승 차단

⇨ 염분차단시트/네트는 자신 무게의 200배 정도 수분을 함유, 토양내부에 수분층을

형성하므로

- 삼투압, 건기로 인한 염 상승을 차단한다.

- 식물의 증발산 작용에 필요한 수분 이상으로 항상 수분을 공급하여 염 상승 및

수평이동을 차단한다.

- 수분 흡수, 공급, 수축, 팽창을 10년이상 작용하여 수분 부족으로 인한(삼투압현상)

염 상승을 차단한다.

2) 토양내부의 식물 분 주위를 공극을 만들어주므로 염수의 침투를 차단한다.

⇨ 염분차단시트/네트는 수분공급후에는 토양의 입단화 가속 및 특수 hydrogel에

의한 토양공극의 극대화로 염의 용탈현상을 가속시키며 모관수로부터 올라오는

염 상승을 차단한다.

3) 염분차단시트/네트속에 있는 hydrogel(수분흡수중합체)이 미량의 염분만을 흡수한다.

(비선택적 흡수)

⇨ hydrogel이 1가의 원소보다도 2가나 3가의 원소를 빨리 흡수하는 특징을 가지고 있기 때문이다. 그러므로 식물에 필수 양분요소인 P, Fe, Ca, Mg는 우선적으로 흡수되고 Na, Cl는 극히 작은 소량(환경적 농도치 이하)만 흡수되어 (식물이 필요로하는 양분이 고갈되는 마지막 단계) 식물의 증발산 작용에 의해 염기를 세탈한다. 즉, Na, Cl은 거의 흡수를 하지 않는다.

⇨ 이것은 hydrogel 밖의 염분수분보다, hydrogel 내부에 흡수된 수분이 훨씬 신선

(식물의 수분이용)하다는 것을 의미한다.

⇨ 이러한 작용을 10년 이상 지속 작용한다.

- 식물이 임해매립지에서 생육할 수 있는 기간이상 작용

4) 염분차단시트/네트속의 특수테라코템 Ca성분은 Na을 치환시킨다.

⇨ 염류집적토양의 Ca을 처리함으로서 Na-clay를 Ca-clay 형태로 바꾸어,

세탈함으로 염류 제거를 기할 수 있다.

Na-Caly + Ca++(in solution) → Ca-Clay + Na+(in solution)

토양내 공급된 Ca++은 Na-Clay를 Ca-Clay로 치환시켜 바람직한 토양의 형태를 만든다. Ca은 2가 원소로서 1가인 Na에 비해 보다 Bulky한 형태로 존재하게 되어 토양의 물리성, 특히 투수성을 개선하는 역할을 하게 된다.

토양내 공급된 Ca++은 Na-Clay를 치환시켜 Ca-Clay  형태, 즉, 비교적 바람직한 형태로 된다. 특히 Ca은 2가의 원소로 1가인 Na에 비해 Clay와 결합하여 Bulky한 물리적 특성을 보이며, 이로 인해 물 투과성 및 공급률을 증대시킨다.

5) 염분차단시트/네트속 특수테라코템의 성분 중 염(Ca)농도로 인하여 토양으로 침투하는 염기를 압출한다.

6) 염분차단시트/네트 특수테라코템의 hydrogel(수분흡수중합체)과 양분요소 및 전해질은 수분부족 및 건조되기 쉬운 근권을 보호하며, 신속한 뿌리의 활착과 생장을 도모하며, 토양내 생물적 활동을 활성화시킨다.

7) 염분차단시트/네트는 토양의 완충제로서 작용한다.

⇨ 화학적 여과를 통해, 테라코템은 산성, 알카리 토양 모두에 완충제로서 작용한다.

⇨ 알카리 토양에서는 0.5～1.0까지 pH를 낮추면서 양이온을 흡수해서 같은 양의 음이온을 방출하여(산성토양에서는 반대의 역할을 한다) 토양의 알카리화를 방지하여 탈염이 용이하게 한다 (탈염가속).

8) 뿌리가 염분에 의하여 고사하는 것 이상 양분을 함유하는 물을 빨아들여 양질의 토양을 계속적으로 조성해간다.

9) 사용된 특수테라코템은 자신 무게의 200배 정도의 수분을 함유하여, Fig.2와 같이 염분토양에서도 일반토양에서와 같이 가용한 수분 공급을 최대로함으로, 식물 고사를 방지한다.

3. 식물이 생장하는데 필요한 영양소

원 소	중 요 한 역 할
다량원소	- 다량원소는 식물체 안에 500ppm이상 필요
질 소(N)	단백질, 엽록소, 보조효소, 핵산성분
인(P)	ATP, ADP, AMP, 단백질, 보조효소, 핵산 등의 성분
칼 륨(K)	대사활동, 광합성, 탄수화물 이동, 단백질 합성에 관여
칼 슘(Ca)	세포벽 성분
마그네슘(Mg)	엽록소, 효소활성물질 성분
황(S)	식물 단백질 성분
미량원소	- 500ppm 이하 필요
붕 소(B)	단당류의 이동과 탄수화물 대사에 관여
철(Fe)	엽록소 합성, 전자전달계의 효소 성분
망 간(Mn)	산화 환원계 조절, 광합성의 O2형성 작용
구 리(Cu)	호흡촉매, 효소성분
아 연(Zn)	효소성분으로 대사활동에 관여
몰리브덴(Mo)	질소고정작용 효소성분
코발트(Co)	Rhizobium의 질소 고정작용에 필수적(뿌리혹의 경우)
염 소(Cl)	광합성의 O2생성에서 활성화 작용
규 소(Si)	벼의 정상적인 발육에 필요(벼의 경우)

4. 임해매립지에서의 테라코템 사용시 토양의 염농도

장소 : 충남 대호간척지

연구기관 : 서울대 농업개발 연구소

표 6-1 시험전 토양의 이화학적 성질

토 심	입 경 분 포 (%)			유기물	ECe
(㎝)	모 래	미 사	점 토	(%)	(dS/m)
0～20	43.1	45.9	11.0	0.6	33.72
20～40	38.3	49.1	12.6	0.5	30.28
40～60	38.9	49.1	12.0	0.8	31.40

표 6-2 테라코템 시용량과 시용방법에 따른 염농도

처 리	시용량 (kg/10a)	염 농 도 (dS/m)
		골뿌림		전면뿌림		평 균
		1차	2차	1차	2차	1차	2차
T1무처리	0	9.54	8.71	8.88	8.16	9.21	8.44
T2	200	6.90	3.37	5.70	3.08	6.30	3.23
T3	300	5.67	2.18	3.93	1.25	4.80	1.72
T4	500	3.43	0.96	3.00	0.76	3.22	0.86
T5	800	1.49	0.81	1.98	0.59	1.74	0.70
평균		5.41	3.21	4.70	2.77	5.06	2.99

※ 테라코템의 최대 염분 감소율 : 1350%

5. 염분차단시트/네트 사용시 염분차단효과 모식도

테라코템이 수분층을 형성하기 때문에 염의 상승을 철저하게 막아줍니다.

6. 임해매립지에서의 염분차단시트/네트의 사용절차서

1) 수목 및 잔디 식재 방법

가. 교목 및 관목 식재

① 분크기에 따라 구덩이을 판다.

② 식혈 벽부분을 설치한다 (염의 수평이동 차단)

③ 식혈 바닥부분 설치한다 (염의 수직이동 차단)

④ 식혈에 수목을 넣은 후  임해매립지 전용 토양개량제인 원타임Ⅱ와 흙을

골고루 혼합해서 채운 후 답압한다.

⑤ 염분차단시트/네트속에 들어있는 특수 테라코템이 최대한 팽창하도록 충분히 관수한다.

⑥ 일반 토양으로 5cm정도 피복한다

나. 잔디시공

① 잔디식재지의 불순물을 제거하고, 표토를 잘게 부순 후 염분차단시트/네트 적정량을

시공한다.

② 염분차단시트/네트위에 토양을 채운 후 잔디를 시공하고, 물을 충분히 관수한다.

③ 잔디는 흙에 밀착하도록 피복한 후 답압한다.

염분차단시트/네트를 활용하여 식재를 하게되면 토양속에 항상 보습과 공극을 유지시킴으로 염 상승 및 염 수평이동을 차단하고, 토양 입단화를 촉진시켜 토양속의 염류의 용탈(溶脫)을 촉진시키는 것이다. 또한 염분차단제는 배수 및 투수력과 산소 투과력을 향상시킨다

7. 염분차단시트 사용량

■ 근원경 [수직차단시(바닥면)]	단위 : 염우산 m2 염분차단제 ℓ

직 경	4cm이하	5 ~ 6	7 ~ 8	9 ~ 10	11 ~ 12	13 ~ 14	15 ~ 16	17 ~ 18	19 ~ 20	21 ~ 25	26 ~ 30	31 ~ 35
염우산	0.2m2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	2.1
염분 차단제	5ℓ	7	10	12	15	18	20	22	25	30	35	40

■ 근원경 [수직차단+수평차단(바닥면+옆면)]	단위 : 염우산 m2 염분차단제 ℓ

직 경	4cm이하	5 ~ 6	7 ~ 8	9 ~ 10	11 ~ 12	13 ~ 14	15 ~ 16	17 ~ 18	19 ~ 20	21 ~ 25	26 ~ 30	31 ~ 35
염우산	1.0m2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	9.0
염분 차단제	5ℓ	7	10	12	15	18	20	22	25	30	35	40

■ 잔디 및 관목류 1m2 당 사용량

잔 디	염우산	1m2	염분차단시트
관목류	염분차단제	5ℓ	공극이 많은 배수제

8. 염분차단시트/네트를 사용한 현장사진

■ 인증받은 세계적인 제품

1) 염분차단시트/네트는 특허법에 의해 특허등록원부에 등록된 제품입니다.

2) 테라코템은 45개 국가에서 사용하고 있는 세계적인 제품입니다.

3) 테라코템은 물 사용 감소에 따른 공헌을 인정받아 영국과 호주 등에서

Waterwise, Smart Approved WaterMark를 받았습니다.

영국,호주 물사용절약

인증마크 수여

(주)테라그린

본사 공장 : 경기도 평택시 고덕면 방축4길 52

기업부설연구소 : 서울 영등포구 양평로 21길 IS BIZ타워 1504호

TEL : 1688-7950, 02-2671-3157   Fax : 02-2671-3125

e-mail : 16887950@hanmail.net

URL : www.TerraCottem.co.kr