목 차

제품소개

가. 원타임	----------------- 1

나. 원타임 제품 종류 및 포장                 ----------------- 2

다. 원타임 사용분야	----------------- 2

라. 원타임 주요구성	----------------- 3

마. 원타임 사용효과	----------------- 5

바. 임해매립지에서의 토양개량제 원타임 ⅡⅢ	----------------- 7

제품 사용량 / 사용방법

가. 원타임의 사용량	----------------- 8

나. 원타임ⅠⅡⅢ 사용방법(나무,잔디)	----------------- 9

다. 원타임ⅠⅡⅢ 사용방법(잔디구장)	----------------- 10

납품 실적 및 시공현장 사진

가. 납품 실적 현황	----------------- 11

제품소개

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

가. 원타임

원타임은 유기물에 번성하는 미생물의 활동에 의하여 지력(地力)을 돋우는 토양 개량제입니다.

특정한 양분을 집중적으로 공급하는 화학비료가 양약(洋藥)이라면, 원□타임은 한방보약(漢方補藥)인 셈입니다. 원타임은 이러한 자연양기 (自然養氣)의 원리에 충실하게, 개발한 토양 개량제입니다.

또한 원타임은 여러가지 상황의 조건에서 최대한 단점을 보완하고 장점만을 살린 제품으로 원타임을 사용하여 식재를 하였을 경우 일반적인 유기질 비료를 사용하지 않아도 되며 테라코템의 역할로 인해 보수력이 뛰어나 식재한 식물의 안 좋은 조건이나 환경에서도 대부분의 식물 등이 잘 자라도록 개발된 제품입니다.

그리고 테라코템의 역할로  관수 걱정이 거의 없으며 무기양분, 유기양분 등등 식물생장에 필요한 영양 23가지와 여러 가지 성분들이 조직적으로 활동을 함으로 식물뿌리에 원활한 호흡을 돕고 유용 미생물의 활동을 촉진시키며 토양속의 물탱크와 같은 역할을 함으로 수분부족으로 인한 식물 스트레스를 최소화 시킵니다. 원타임은 모든 부분에서 안정성을 입증 받았으며, 식물이 자랄 수 있는 이상적인 토양이라 볼 수 있습니다.

원타임은 식재용 배양토로 전혀 손색이 없으며 기존의 타사 제품과 비교하여 가장 으뜸이라 말할 수 있을 정도로 제품이 안정적이며 원타임의 가장 장점인 테라코템의 역할으로 관수횟수를 50% 가량 줄여주고, 영양분을 흡수 공급함으로 시공 시 추가로 영양공급 등을 하지 않아도 무방하기 때문에 시공시의 관수문제, 추가적인 비료공급 등의 인건비등을 효과적으로 줄여줍니다.

또한 원타임은 척박한 토양을 비옥하게 개량을 하고자 하는 취지로 만들어졌기 때문에 식재용 배양토로의 역할을 할뿐 아니라 유기물에 번성하는 미생물의 활동에 의하여 지력(地力)을 돋우는 토양개량제의 역할도 하며 자연의 원리를 충실하게 반영하여 개발된 토양입니다.

본 토양에는 토양이 산성화 될 수 있는 성분이 포함되지 않았기 때문에 자연과 더 나아가 지구를 살리는 목적으로 개발이 된 토양입니다.

■ 원타임에 혼합된 테라코템의 수분 공급 모습

1. 수분공급 전 테라코템 입니다.

2. 관수 시 테라코템이 물과 영양분을 흡수 저장합니다.

(약 200배 내외 수분저장)

3. 식물의 뿌리가 테라코템의 속으로 들어가

물과 영양분을 흡수하여 식물은 더욱 건강하고

아름답게 자랍니다.

※ 지속적인 영양분 흡수/공급

※ 주 2회 정도의 관수하는 식물일 경우 주 1회 정도로

관수를 하여도 식물에게 충분한 물 공급이 가능합니다.

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

제품소개

나. 원타임 제품 종류 및 포장

1. 원타임 Ⅰ - 테라코템 100g 혼합

포장단위 : 20kg

사용용도 : 일반적인 토양등에 사용이 되도록 제품이 개발되었습니다.

2. 원타임 Ⅱ - 테라코템 200g 혼합

포장단위 : 20kg

사용용도 : 극 척박지, 임해매립지, 걸이화분 등에 사용이 되도록 제품이 개발되었습니다.

3. 원타임 Ⅲ - 테라코템 400g 혼합

포장단위 : 20kg

사용용도 : 극 척박지, 임해매립지, 걸이화분 등에 사용이 되도록 제품이 개발되었습니다.

- 원타임 ⅡⅢ는 임해매립지 또는 극 척박지에 적합한 제품입니다. 원타임Ⅰ의 사용으로는 극 척박지 또는 임해매립지에서의 효과가 적을 수도 있습니다. 사용 목적에 맞는 제품을 선택하기를 권장합니다.

다. 원타임 - 사용분야

임해매립지, 화훼류, 일반조경, 옥상/실내조경, 쓰레기매립장, 하천사면녹화, 수목, 잔디, 골프장, 잔디구장, 도로화단, 기타 척박지 등 국내 거의 모든 식물/장소에 사용이 가능합니다.

원타임은 모든 분야에 사용이 가능한 편리하고 안정적인 제품입니다.

제품소개

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

라. 원타임의 주요 구성

1. 테라코템

원타임 속에 들어있는 테라코템은 토양보습제 / 토양개량제로써 테라코템의 수분흡수중합체 (WATER ABSORBANT POLYMER, 고흡수성수지)가 자체 중량의 200배까지 수분을 흡수하여 겔덩이로 되면 뿌리가 테라코템속으로 들어가 달라붙어 엉기어 있으며, 수분을 다 공급한 후에는 처음의 작은 알갱이로 돌아가고 다시 수분 공급시 200배가량 불어나 식물에게 수분을 공급하게 됩니다.

이런 수축팽창 작용은 약 10년동안 지속적으로 하고, 10년 후에는 자연분해 되어 없어집니다. 토양에서의 이런 작용은 통기성과 보수력 배수성을 좋게 할 뿐만이 아니라 수분흡수중합체 (고흡수성수지), 무기양분, 생장촉진제 및 전해질 물질 등이 혼합된 이상적인 조합은 식물뿌리에 원활한 호흡을 돕고 유용 미생물의 활동을 촉진시킵니다.

테라코템은 1983년에，Ghent(벨기에)의 대학에서 Plant Morphology, Systematics와 Ecology의 Laboratory 에서 박사 Willem Van Cotthem 교수와 일련의 과학자들에게 식물들이 사막화와의 싸움을 어떻게 효과적으로 해결할 것인지, 서부극 아프리카의 건조한 Sahelian 나라들에서 물의 최소 공급으로 식물이 잘 자라는 것을 가능하게 할 것인지 방법들을 조사하기 시작하는 것을 시작으로 개발되었습니다.

테라코템은 hydrogel(수분흡수중합체)와 여러 가지 성분 등을 통하여 수분과 영양분을 오랫동안 공급을 할 수 있으며 그 효과가 가장 척박하고 영양이 없는 땅에서도 가지각색의 토착의 나무들, 풀들, 채소들을 융성하게 자라게 할 수 있습니다. 아래의 사진과 같이 10년 이상의 실험은 테라코템이 척박한 환경에서도 자연을 복원 시킬 수 있는 것을 입증하였습니다.

테라코템은 사막의 침략, 삼림 파괴(산불)와 바람 침식의 파괴적인 현상을 효과적으로 대처를 하며 지구를 아름답고 살기 좋은 환경으로 만들어 줄 수 있는 제품입니다.

Arbolle, Burkina Faso - 1988             Arbolle, Burkina Faso - 1990            Arbolle, Burkina Faso - 1992

▣ 위 200 5년 5월

몽골 사막지역의 식재 사진

▣ 아래 2005년 8월

식재 후 3개월이 지난 모습

테라코템은 황량했던

사막을 푸르게 만들어 주며,

환경오염 등으로 삭막하게 변해가는

자연을 아름답게 지켜줍니다.

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

제품소개

라. 원타임의 주요 구성

2. 식물성 수피

원타임은 질소, 인산, 가리등의 함량은 낮은 반면 유기물이 풍부한 수피 등을 사용하였습니다. 즉 원타임의 성분 거의 대부분이 식물의 일부였던 식물성인 제품으로 이루어져 있기 때문에 토양오염이나 악취발생이 거의 없고, 작물과의 친화력이 높고 과용장해가 없으며 다른 일반적인 비료와 병용을 하여도 좋습니다.

원타임에 사용된 수피는 다공성인 수피를 적당한 크기로 분쇄하여 사용함으로 적당한 통기성과 적습을 맞추어 줄 수 있습니다. 또한 70℃이상 고온에서 장기간 발효, 안정화시켰으며, 잔류 발효로 인한 가스발생 등 유해물질이 전혀 포함되지 않았습니다.

⇨ 원타임에 혼합되어 있는 테라코템의

고흡수성 수지는 아래의 그림의 가장

왼쪽 같이 원래 작은 알갱이의 상태로

되어 있습니다.

⇨ 테라코템에 수분을 공급하면 왼쪽에서

오른쪽으로 서서히 변해가면서 약 200배

가량 수분을 저장합니다.

그 저장한 수분에 식물의 뿌리가 들어가 식물은 수분을 공급받게 됩니다.

※ 테라코템은 본 제품으로만도 식재가 가능합니다. 즉 테라코템을 사용한다 해서 식물의 뿌리가 썩거나  식물에게 피해를 주지 않습니다. 테라코템의 고흡수성수지는 일반적인 물과 같은 형태가 아니며, 손으로 물을 흡수한 물 알갱이를 누를시 물이 나오는 것이 아니라 그 입자가 부서집니다. 테라코템에 들어가는 고흡수성수지가 습해가 없음은 여러 분야에서 연구되어 왔으며 논문등에서 입증이 되었습니다.

3. 부숙 톱밥

부속톱밥은 톱밥을 발효시킨 퇴비를 말합니다. 현재 우리나라의 토양은 2005년 자료에 의하면 지력이 농토기준으로 2~2.2% 전후밖에는 미치지 못합니다. 톱밥퇴비는 볏집 퇴비와 비교하면 토양유기물 생성이 3배 이상, 비료분을 흡수하여 저장하는 양이온치환용량은 7배, 물리적 효과의 지속성은 4배 이상입니다.

부숙톱밥의 혼합으로 원타임은 그동안 화학비료의 사용을 버려진 토양의 지력을 빠르게 높이는 아주 효과적인 제품입니다.

4. 돈분

돈분은 우분과 계분의 중간정도의 비분을 가지고 있고, 사료에 따른 성분변화가 크지 않아 조경/가정용 토양개량제로 사용이 적합합니다. 또한 본사의 제품은 안전하게 부숙 하였기 때문에 냄새가 적고 토양유기물 생성에 많은 도움이 됩니다.

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

제품소개

마. 원타임 - 사용효과

원타임 안에 들어있는 테라코템은 장기간 물과 영양분등을 저장하고, 식물이 필요로 할 때 마다 물과 영양분을 제공합니다. 또한 식물에게 물을 공급하는 횟수는 50% 줄여주며 원타임의 많은 영양분과 테라코템이 함께 영양분을 흡수 제공하여 줍니다.

원타임을 사용함으로 더욱 쉽고 안전하게 시공을 할 수 있으며 국내 유통되고 있는 배양토,토양개량제,토양 중 최고의 제품이라 자부할 수 있습니다. 그리고, 원타임을 사용하여 넓은 지역을 시공 시 원타임이 한번 관수 시 장기간 수분을 저장 / 공급 할 수 있음으로 식재 중 현장과 멀리 떨어져 있는 곳에서도 효과적으로 관수의 문제점을 해결할 수 있습니다.

테라코템을 사용하면 이식시의 스트레스를 최대한 줄여줍니다. 또한 옮겨심기 후, 그 영양이

되는 성장에 필요한 여러 가지를 복합적으로 안전하게 공급하여 줍니다. 그리고 테라코템으로

인해 식물의 뿌리는 더욱 깊이 뻗으며, 식물을 더욱 건강하게 합니다.

제품소개

제품소개

원타임은 뿌리의 건강함을 가져다줍니다.

그리고 뿌리는 더욱 빠르게 많은 물이 있는 테라코템 까지

활착하며 많은 영양분과 안정적인 수분을 공급 받을 수 있습니다.

원타임을 사용하면 관수횟수를 약 50% 가량 절감할 수 있습니다.

※ 주당 2회 관수가 필요한 식물일 경우 주 1회 관수로 수분 공급 가능

원타임에 혼합되어있는 테라코템은 수분 공급 시 자체 무게의 약 200배가량 물을 보유할 수 있습니다.

5 in 1

1. 수분관리

▣ 자신무게의 최대 200배까지 수분흡수, 공급

- 원타임 안의 테라코템은 최대 약 200배가량 수분을 함유하여

안정적으로 식물에게 공급

▣ 관수의 양과 빈도 50%이상 절감

- 건기시 관수 및 살수에 필요한 인건비, 관리비용 50%이상 절감

- 가뭄이나 수분 부족 토양에서 식물 생존에 필요한

수분 공급

- 연중 최소 강수량 200㎜ 정도만 되어도 조림에 필요한 수분 공급

▣ 식물이 필요한 수분을 적절하게 계속적으로 공급

▣ 토양이나 배양토의 보수력 향상, 심한 수분 장애로부터 고사 방지

2. 토양개량

▣ 토양의 입단화(단립화) 촉진

▣ 토양이나 배양토의 통기성 증진, 단계적인 토양개선

▣ 규사토는 양분의 용해와 공기의 유통 원활 증진 토양의 CEC를

증가시킨다.

(양극화된 이온을 묶는 능력을 촉진시켜 식물에 양분 제공을 극대화 시킨다).

테라코템의 사용 시 토양의 미생물의 활동을 왕성하게 한다.

3. 양분관리

▣ 비료 및 퇴비사용 절감

- 양분/기타 퇴비무사용(1년간 비료/퇴비 무사용),1년 후 필요시 추가 사용

▣ 수용성 무기 양분

- 특수한 N.P.K를 함유, 식물 초기 생육 단계에서부터 생장 촉진 성분으로 이용.

▣ 지효성 무기 양분

- 다량 양분 요소의 균형 공급, 필수 미량 원소의 제공, 토양의 생물적 활동의 활성화, 토양의 비옥도

유지에 중요한 역할

▣ 양분 : 미생물 활동 촉진 뿌리의 신장과 활착을 증대

4. 생장촉진

▣ 식물 고사 방지, 뿌리의 활착 능력 증대 및 착근시기 조기 단축, 영양분 유실 방지

5. 환경친화적

▣ 테라코템은 식물 및 토양 내에 무해하며 10년 후에는 자연 분해됨으로 환경을 생각한 제품임

제품소개 | PRODUCT INTRODUCTION

제품소개

바. 임해매립지에서의 토양개량제 원타임 Ⅱ,Ⅲ

1. 확실한 염분차단

원타임 속의 테라코템이 수분공급시 약 200배 가량 불어남으로 토양내부에서 보습을 유지시킴으로

토양의 건조를 막아주어 염상승을 억제하여 줍니다.

2. 공극으로 인한 염분차단

원타임 속의 테라코템이 수분을 공급후에는 처음의 상태로 부피가 작아지기 때문에 토양내에 공극을

만들어 줌으로 염상승을 억제하여 줍니다.

3. 토양개량제 원타임

원타임은 토양구조를 개량하여 산소 투과력을 증대하여주고 투수력을 빠르게 하여 관수나 비가올 때

토양내부의 염의 농도를 용탈, 희석하여준다. 또한 원타임의 사용으로 미생물의 활동을 증진시키며

뿌리의 활착을 빠르게 해줍니다.

4. 환경을 생각하는 원타임

원타임은 관수 시 보습을 하고 있어 물을 50% 정도 절약하여주므로 수자원과 에너지, 인건비, 등을

절약하여 저탄소 녹생성장에 부응한 제품이라 할 수 있습니다.

5. 세계적인 제품 원타임

테라코템은 선진국을 비롯 세계 45개국 이상이 사용을 하고 있는 제품입니다.

6. 물 절약 인증마크 획득

호주 정부 물 절약 인증마크 Smart Approved WaterMark  인증마크 획득

영국 정부의 기조 로 맞춰 일반 시민과 기업들이 물 절약을 할 수 있는 효과적인 방법을 알리고 연구하는 역할을 하고 있는 기구의 waterwise 인증마크 획득.

왼쪽의 사진과 같이 원타임 속의 테라코템은 수분공급 시 많은 양의 수분을 저장하여 제공함으로 잦은 관수로 인한 물의 사용을 효과적으로 줄일 수 있으며 메스실린더의 불어난 물처럼 토양 내에 물 탱크를 형성함으로 염의 상승을 근본적으로 막을 수 있습니다.

제품 사용량 / 사용방법

제품사용량 / 사용방법 | PRODUCT RATE / METHODS

가. 원타임 사용량 (원타임Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)

1. 근원직경에 의한 사용량	(주 당)

4cm이하	5~6	7~8	9~10	11~12	13~14	15~16	17~18	19~20	21~25	26~30	31~35
4kg	6	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100

36~40	41~45	46~50	51~55	56~60	61~65	66~70	71~75	76~80	81~85	86~90	91~100
120kg	145	180	220	260	300	350	400	460	510	580	720

2. 수고에 의한 사용량	(주 당)

1m 이하	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~4.0	4.1~5.0	5.1~6.0	6.1~7.0
4kg	7	15	20	30	40	50

3. 흉고직경에 의한 사용량	(주 당)

4cm이하	5~6	7~8	9~10	11~12	13~14	15~16	17~18	19~20	21~25	26~30
5kg	10	15	20	30	40	50	60	80	100	110

4.  관목, 잔디 사용량 : 5kg/m2, 매립지 사용량 : 8kg/m2

5.  토양개량(준설토등)및 용토혼합시 :  20~30kg/m3 (원타임Ⅱ, 원타임Ⅲ)

6.  일반적인 토양 토양개량시 : 원타임Ⅰ(테라코템 100g함유)

7.  임해매립지, 극척박지용 : 원타임Ⅱ(테라코템 200g함유), 원타임Ⅲ(테라코템 400g함유)

※ 위 사용량 및 사용방법은 일반적인 것으로 기후, 토양의 타입, 수질, 기타 요소와 프로젝트 매니저, 조경설계가,

건축가 또는 컨설턴트의 추진 등에 의하여 변화될 수 있습니다.

제품 사용량 / 사용방법

제품사용량 / 사용방법 | PRODUCT RATE / METHODS

나. 원타임ⅠⅡⅢ 사용방법

■ 나무, 관목 등 (TREES & SHRUBS)

METHODS(사용방법)

1. 식물의 뿌리의 약 2배가 되는 구멍을 판다. ※ 약간의 토양은 따로 옆에 둔다.	2. 원타임을 위 사용량에 맞게 구멍에서 파낸 토양과 골고루 혼합한다.	3. 원타임과 혼합된 토양을 구덩이 바닥에 채우고 나무를 넣는다.

4. 나무의 뿌리를 구덩이에 넣고 원타임과 혼합된 토양을 채운다. ※ 구덩이의 위 10cm 아래로 혼합된 토양을 채운다.	5. 위 1. 에서 따로 옆에 둔 보통의 토양을 구덩이 위의 빈공간에 넣고 관수시 물을 가두기 위해 오목한 형체를 만든다.	6. 충분히 관수를 해준다. ※ 처음 관수는 평소 관수량 보다 2~3배 충분한 관수를 권장합니다.

※ 식재 후 처음 관수는 평소 관수량 보다 2~3배 충분한 관수

(충분한 관수는 효과를 더욱 증가시키며 토양속의 테라코템으로 인해 물탱크가 만들어집니다.)

■ 화훼, 화분, 걸이화분 등(PLANTERS, BASKETS, TROUGHS, TUBS & CONTAINERS)

METHODS(사용방법)

- 기존 화분에 흙이 있는 경우 : 기존 화분의 흙 : 원타임 = 1:1 혼합 권장

(기존 토양이 배수가 잘 안되거나 통기성이 불량한 경우 펄라이트 대립(1호 또는 2호)을 화분의 30% 혼합할 것을 권장합니다.)

▣ 관수 시 물알갱이(테라코템)가 흙 위에 보일 수 있습니다.

▣ 물 알갱이들이 흙속에서 물과 영양분을

저장하여 공급하는 테라코템이며, 시간이

지나면 흙 위의 물 알갱이(테라코템)는

사라집니다.

▣ 테라코템은 식물 및 인체에 무해한 성분입니다.

- 화분에 흙이 없는 있는 경우 : 원타임 : 펄아이트 = 1:1 혼합 권장

제품 사용량 / 사용방법

제품사용량 / 사용방법 | PRODUCT RATE / METHODS

다. 원타임Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 사용방법

■ 잔디, 잔디구장

RATE(사용량)

잔디는 m2당 5~8kg을 골고루 섞어서 사용합니다. (임해매립지등 척박지 8kg 권장)

METHODS(사용방법)

1. 장소를 평평히 고른 다음에 적정량의 원타임을 살포합니다.

2. 토양과 원타임이 잘 섞이게 경운기나 트렉터를 이용 로타리를 칩니다. 이는 잔디의 뿌리가 내리기

적당한 깊이까지 흙과 원타임이 골고루 섞여 잔디에 수분과 영양을 골고루 공급해 줍니다.

3. 그 위에 잔디를 심고 담압과 살수를 충분히 합니다.

※ 식재 후 처음 관수는 평소 관수량 보다 2~3배 충분한 관수

(충분한 관수는 효과를 더욱 증가시키며 토양속의 테라코템으로 인해 물탱크가 만들어집니다.)

시공을 위해 일정간격으로 놓여진 원타임	시공 후 30일된 현장사진. 원타임의 사용으로 뿌리 활착이 빠르다.

장점(Benefits)
- 잔디/식물이 더욱더 건강하고 뿌리가 더 깊이 들어가 있는 구조를 이루게 됩니다.

- 물 스트레스에 대해서 더욱 강한 저항력을 가집니다.

- 높은 운동 활동에 대한 저항력이 늘어납니다.

- 관수를 하는 횟수를 줄여줍니다.

- 토양이 압축이 되는 것을 줄여줍니다.

- 식물이 더욱 잘 자랍니다.(평지 사면 모두 효과가 좋음)

※ 부숙이 되지 않은 퇴비 등은 절대 같이 혼합을 하시면 안 됩니다.

제품 납품 실적 현황

원타임 납품 실적 현황

발 주 처	공 사 현 장	발 주 처	공 사 현 장
한국수자원공사	시화지구 2차 조경공사	서울시 도봉구청	공원 조경
한국도로공사	서해안 고속도로 일부구간 (안중 팔달간)	인천시 남동구청	매립지 조경
한국토지개발공사	도로 조경	인천시 중구청	조경
서부지역공업단지 관리공단	시화공단 임대형 공장	인천시 연수구청	매립지 공원 녹지대 조성
대한주택공사	능곡	정읍시	조경
경북산림환경연구소	경주 벗나무	시흥시	신천리지구 공원
농진청	농업공무원 연수원 운동장 잔디공사	성남시	조경, 하천변
한국교원대학교	조경	부산시	광안리 해수욕장-1차 98년 2차 99년 3차 예정 민주공원 옥상조경
청주전문대	조경	대구시	성서 세방골
구미전문대	조경	대전시	엑스포 현장
서울시 도시개발공사	신정차량기지 기계실 상부 식재공사	천안시	조경
서울시 시설공단	한국형 납골묘	경주시	김유신 장군묘 98년 세계문화박람회 현장
서울시 공원 관리 사업소	한강연안 녹화사업 한강철교↔행주대교구간	울산시	조경, 하천변
서울시 종합건설본부	북부도시고속도로 2~3공구 암절개면 보호 식재공사 혜화궁 복원공사	울산시 남구청	조경
인천시 종합건설본부	인천지역 매립지 도로개설지	울산시 동구청	조경
대전시 종합건설본부	조경	울산시 울주군청	조경
부산시 도시개발공사	쓰레기매립장, 공원조성	김해시	조경
서울시 동대문구청	조경	여천시	조경
서울시 구로구청	조경	광주시	비엔날래, 광주역광장 등.
서울시 송파구청	중앙분리대 식재공사	군산시	조경
서울시 중량구청	봉화산 벗나무 식재공사	아산시	조경
서울시 노원구청	중량천변 벗나무 식재공사	고양시	97년 꽃 박람회 남대문 꽃탑 등.
서울시 강남구청	테헤란로 중앙분리대 식재 공사	창원시	조경
포항시	조경	법무부	대전지방법원
강릉시	쓰레기 매립장	서원건설	음성 공장 조경
안산시	산업기술대학, 경기공업대학	현대정유	울산아파트, 정유
서천군	매립지 조경	코오롱건설	코오롱 아파트
청원군	농작물	곤지암C.C	법면

제품 납품 실적 현황

원타임 납품 실적 현황

발 주 처	공 사 현 장	발 주 처	공 사 현 장
당진군	하천변 공사	제주 신성C.C	조경
거제도	해안가 잔디구장	광양제철소	조경
현대산업개발	울산 현대아파트 제주 현대골프장 조경	쌍용	조경
대림흥산	시화지구 아파트	롯데	부산 롯데 실내조경
보성	대구	삼성	에버랜드 가든호텔 뒤 삼성아파트
대림	부산(남부민)	한솔	조경
대동	창원	우방주택	조경
일성종합건설	속초	청구	조경
동아건설	방송통신대학, 김포매립지	안산시	산업기술대학, 경기공업대학
관악구청	신대방역 아래	기타	수백군데
진주시	조경	울산	월드컵구장 주변 일부
여수시	조경	광주	월드컵구장 주변 일부
무주군산림조합	조경	부산해운대	감만부두 현장
광진구청	조경	부산동래구	롯데 앞 교통섬
부산진구청	서면교차로	여수시	돌산앞 동백나무
광주시	위생매립지 진입로	마포구청	성산대교끝 콘테이너BOX
의정부시청	초화류BOX, 조경	광주시	평동 3단지 진입공사
군산시청	선유도 조경 2000,2001년	성북구청	조경
"	콘테이너BOX	현대건설	자양동 현대APT
광주	산림조합	대전서구청	쌈지공원 BOX
양천구청	홍익병원 별관 앞	경북	제39회 경북체육대회 꽃탑 (성화탑,지구본,거북이)
용인태영골프장	담쟁이	경북	칠곡 꽃전시회 꽃탑(낙동이)
경주시	엑스포 꽃탑(국화,천마,평화의 문)	부산	아시안게임 현장
용산구청	조경,콘테이너BOX	구례군	조경
경기도 연천	북부농업시험장	울산	달동공원, 울산역 광장
부산 사직동	주경기장	울산	대공원 조성공사 무거동 완충 녹지공사 야음동 완중 녹지공사
시흥시청	조경	부산	푸른부산가꾸기 녹화조경
용인시청	조경	의정부 동사무소	꽃 BOX

제품 납품 실적 현황

원타임 납품 실적 현황

발 주 처	공 사 현 장	발 주 처	공 사 현 장
울산	해송식재공사	정읍	종합운동장
포천	원예지피식물	김포시청	북변동 48번국도 가로수
서울 중구청	조경	동작구청	조경
경주	마우나오션 코오롱 골프장	부산	아시안게임 상징로
울산	서라벌cc	울산	가야cc
부산	해운대cc	장성군청	조경
음성군청	조경	진주 시청	조경
가평	프리스턴벨리	음성군	음성군 산림조합
단양군청	조경	올림픽도로	올림픽대교 부근
용인	경기도여성개발원	광양시	광양항2단계가로수식재
경주	감포 CC	함평군	황칠나무
정선 국도 유지 건설사업소	국도 38호선 통리지구 오르막 차로 법면설치 공사	강원도 화천군	화천군 정수장
보은군	국도 42호선 동대지구 오르막 차로 법면 설치공사	강릉시	지방도 415호선 행신교 수해 복구 공사
충주대	충주대 부속공장 신축공사	밀양시청	척박지 식재
서천군	서천 경찰서내 60-70년생 동백나무등(매립지)	유럽	유로 2004 축구장
강릉시	관동대앞 사면	진해 시청	신청사 수목 식재
춘천	한림대 수목	단양군청	단양산림조합
인천공항	잔디공사	진해항 매립현장	수목식재
사천시	사천대교	목포시청	해양박물관
군장산업단지	녹지대	군장산업단지	사초공원
여수시	구항매립지	인천공항	공항철도 차량기지
목포시청	목포 북항 환경관리소	시화공단	옥구공원
진도군청	원타임 파워	양산시청	하북면사무소
인천시청	포스코 학익 하수종말처리장	서산	서산 퍼스트벨리 골프장

테라코템 사용국가